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АО «АРТСОК» 
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Опросный лист на выполнение гидравлических расчётов
 Тел.: +7 (495) 640-01-01 / E-mail: artsok@artsok.com

	Наименование организации
	

	Контактная информация
(телефон, адрес электронной почты)
	

	Дополнительная информация
	



	Параметр
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Наименование защищаемого помещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Назначение помещения, тип пожарной нагрузки (серверная, архив, хранилище ценностей и т.д.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид ГОТВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объём, м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Площадь, м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Высота (общая), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Высота фальшпола, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Высота фальшпотолка, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Минимальная температура в защищаемом помещении, °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Площадь постоянно открытых проёмов, м2 (окна и двери не являются постоянно открытыми проёмами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П - параметр, учитывающий расположение проёмов по высоте защищаемого помещения, м0,5·с-1
0,4 - равномерно по всей высоте 
0,65 - в нижней и верхней зоне
0,1 - в верхней зоне
0,25 - в нижней зоне
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Категория пожарной опасности помещения АУГПТ по СП 12.13130.2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Класс зоны по ПУЭ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнение оборудования
- Общепромышленное (О)
- Взрывозащищённое (В)
- Сейсмостойкое (С)
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐
	О ☐
В ☐
С ☐

	Способ соединения МГП с трубопроводом*
- жёсткая сцепка (ЖС)
- РВД
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐
	ЖС ☐
РВД ☐

	Запас ГОТВ в МГП
	100% для каждого помещения ☐                   Общий ☐                   Подключённый резерв ☐

	Способ крепления МГП
	Хомутами к стене ☐                  Рампа ☐

	Материал основного оборудования
	Сталь 20 ☒                    Иной ☐

	Дополнительное оборудование

	Баллон для опрессовки и продувки ☐            Устройство для опрессовки и продувки ☐             Тележка транспортная ☐



Для выполнения гидравлических расчётов необходимо прикрепить планировки и разрезы защищаемых помещений, с указанием места расположения модуля газового пожаротушения.

* для одного МГП в установке
	
	- поля, обязательные для заполнения


[image: ]

image1.png




image2.png




image3.png




