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АО «АРТСОК» 
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Опросный лист заказа оборудования
Тел.: +7 (495) 640-01-01 / E-mail: artsok@artsok.com

	Наименование организации
	

	Контактная информация
(телефон, электронная почта)
	

	Цель обращения
(коммерческое предложение, счёт)
	

	Объект
(ведомственная принадлежность объекта, где будет эксплуатироваться оборудование)
	

	Оборудование 
(перечень и количество)
	

	Диаметр условного прохода ЗПУ, мм 
(16, 35 и 50)
	

	Вместимость баллона МГП, л
(5, 10, 25, 40, 60, 80, 100, 120 и 140)
	

	Исполнение МГП
(без обозначения – общепромышленное, «А» – для АЭС, «Г» – горизонтальное, "Т" – для подвижного состава железных дорог и автомобильного транспорта, "М" – морского исполнения)
	

	Исполнение пуска МГП 
(без обозначения – электрический и ручной (местный), «В» – взрывозащищённый и ручной (местный), «П» – пневматический проходной, «ПК» – пневматический конечный)
	

	Наименование ГОТВ
(СО2, Хладон 125, Хладон 227еа, Хладон 318Ц, ФК-5-1-12, N2 и т.д.)
	

	Количество ГОТВ
	

	Давление наддува/давление газа-вытеснителя в МГП при температуре 20±2°С, МПа 
(для ГОТВ Хладон 125, Хладон 227еа, Хладон 318Ц, ФК-5-1-12)
	

	Параметры электрического пуска модуля, напряжение постоянного тока, В
(24В, 12В)
	

	Необходимость датчика давления и устройства контроля давления УКД
(да, нет)
	

	Дополнительная информация
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